*Załącznik nr 7*  *do SIWZ*

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa betonu w 2022 roku na potrzeby Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. w następujących ilościach oraz o parametrach zgodnych z podanymi niżej normami, przy czym Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 101 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poniżej:

1. Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) w ilości 345 m3, wg normy PN-EN 206:2014/2016, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);
2. Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) w ilości 40 m3, wg normy PN-EN 206:2014, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);
3. Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w ilości 660 m3 wg normy PN-EN 206:2014, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);
4. Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) w ilości 10 m3 wg normy PN-EN 206:2014, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);

Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie, a minimalne jednorazowe dostawy poszczególnych asortymentów kształtowały będą się następująco:

1. Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) – minimalna jednorazowa dostawa 5 m3
2. Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) – minimalna jednorazowa dostawa 5 m3
3. Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w – minimalna jednorazowa dostawa 5 m3
4. Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) – minimalna jednorazowa dostawa 2 m3

Wymagania:

1. Wszelkie dostarczone materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
2. Dostarczane materiały muszą posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów świadczących odpowiednio o dopuszczeniu wyrobu do zastosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) tj.:
   1. Certyfikat zgodności z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną;
   2. Deklarację zgodności producenta z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną.
3. Zaoferowany asortyment nie może znajdować się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Materiałów Budowlanych prowadzonym przez Krajową Izbę Budownictwa.
4. Materiały dostarczone do Zamawiającego, a nie spełniające warunków umowy będą zwrócone na adres i koszt Dostawcy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym załadunek, rozładunek, dostawę materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Śmigiel.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zleconych dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie zobowiązany do złożenia zamówienia na wszystkie rodzaje betonu, w przypadku braku potrzeby realizacji dostawy. Minimalna ilość betonu, jaką zamawiający zobowiązuje się odebrać to 740 m3.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości bazowej zamówienia do 30% w ramach prawa opcji. Łączna, maksymalna ilość materiałów przy uwzględnieniu prawa opcji wynosi:
   1. Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) w ilości 448 m3,
   2. Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) w ilości 52 m3,
   3. Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w ilości 858 m3,
   4. Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) w ilości 13 m3.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości bazowej zamówienia do 30% w ramach prawa opcji. Łączna, minimalna ilość materiałów przy uwzględnieniu prawa opcji wynosi:
   1. Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) w ilości 242 m3,
   2. Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) w ilości 28 m3,
   3. Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w ilości 462 m3,
   4. Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) w ilości 7 m3.
10. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na produkty może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie, złożonym Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji jest możliwe w terminie obowiązywania umowy.
11. Zmiana ilości zamówienia w górę lub w dół nie powoduje zmiany ceny jednostkowej. Wielkość zamówienia określona powyżej jest wielkością określającą szacowaną ilość dostaw oraz określa wielkości, na podstawie których Dostawcy zobowiązani są obliczyć cenę swojej oferty.
12. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym, w oparciu o własną kalkulację kosztów podać ceny jednostkowe netto (do dwóch miejsc po przecinku).
13. Zaoferowane ceny jednostkowe dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w przypadku podpisania umowy nie podlegają żadnym rokowaniom i negocjacjom przez cały okres realizacji zamówienia.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.